{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tube Diameter","Volume (in^3)","Volume (gal)","Volume (ft^3)","Weight","Velocity (ft/sec)","Velocity (ft/sec)","delta p (psi)","delta p (psi)","Constant",0.00219]
[0.5,32.97,{"v":0.14272713,"d":"0.14"},{"v":0.019079739000000002,"d":"0.02"},{"v":1.19000332143,"d":"1.19"},{"v":34.549924741007544,"d":"34.55"},{"v":34.55020128627771,"d":"34.55"},{"v":821.7592602046236,"d":"821.76"},{"v":821.7724153444871,"d":"821.77"},"Friction Factor",0.015]
[0.625,51.515625,{"v":0.22301114062500002,"d":"0.22"},{"v":0.0298120921875,"d":"0.03"},{"v":1.859380189734375,"d":"1.86"},{"v":22.111951834244827,"d":"22.11"},{"v":22.112128823217734,"d":"22.11"},{"v":269.27407438385103,"d":"269.27"},{"v":269.2783850600815,"d":"269.28"},"density",62.37]
[0.75,74.1825,{"v":0.32113604250000005,"d":"0.32"},{"v":0.04292941275000001,"d":"0.04"},{"v":2.6775074732175,"d":"2.68"},{"v":15.355522107114462,"d":"15.36"},{"v":15.355645016123425,"d":"15.36"},{"v":108.21521122036192,"d":"108.22"},{"v":108.21694358445917,"d":"108.22"},"Length",168]
[0.875,100.97062500000001,{"v":0.4371018356250001,"d":"0.44"},{"v":0.05843170068750001,"d":"0.06"},{"v":3.6443851718793754,"d":"3.64"},{"v":11.281608078696339,"d":"11.28"},{"v":11.28169837919272,"d":"11.28"},{"v":50.06732209493272,"d":"50.07"},{"v":50.06812359806952,"d":"50.07"},"Flow (gal/min)",21.133764]
[1,131.88,{"v":0.57090852,"d":"0.57"},{"v":0.07631895600000001,"d":"0.08"},{"v":4.76001328572,"d":"4.76"},{"v":8.637481185251886,"d":"8.64"},{"v":8.637550321569428,"d":"8.64"},{"v":25.679976881394488,"d":"25.68"},{"v":25.68038797951522,"d":"25.68"},"Flow (cfm)",2.8251806697413273]
[1.125,166.910625,{"v":0.7225560956250001,"d":"0.72"},{"v":0.09659117868750002,"d":"0.10"},{"v":6.024391814739376,"d":"6.02"},{"v":6.824676492050871,"d":"6.82"},{"v":6.824731118277077,"d":"6.82"},{"v":14.25056279445095,"d":"14.25"},{"v":14.250790924702436,"d":"14.25"},"Flow (lpm)",80]
[1.25,206.0625,{"v":0.8920445625000001,"d":"0.89"},{"v":0.11924836875,"d":"0.12"},{"v":7.4375207589375,"d":"7.44"},{"v":5.527987958561207,"d":"5.53"},{"v":5.5280322058044336,"d":"5.53"},{"v":8.414814824495345,"d":"8.41"},{"v":8.414949533127547,"d":"8.41"}]
[null,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]